枣环山审〔2026〕6号

枣庄市生态环境局山亭分局
关于山东长泽新材料科技有限公司层状功能复合材料智能化生产项目(一期工程)环境影响报告表的批复

山东长泽新材料科技有限公司：

你公司层状功能复合材料智能化生产项目(一期工程)环境影响评价文件等相关材料收悉。经研究，形成批复意见如下：

一、根据你公司委托枣庄市宇辰环保咨询有限公司编制的《山东长泽新材料科技有限公司层状功能复合材料智能化生产项目(一期工程)环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）等相关材料，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你公司必须严格按照《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和生产工艺以及环境保护对策措施和要求进行建设生产，环评报告中提及的环境保护污染防治措施应作为本项目污染治理设施设计的依据。

二、该项目为新建项目，位于山亭区经济开发区泰和路和山富路交叉口西北侧。项目建设内容包括：生产车间含3条产品生产线，配套建设辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。项目建成后，可年产1万吨层状功能复合材料1、0.75万吨层状功能复合材料2、0.75万吨层状功能复合材料3。项目总投资20000万元，其中环保投资500万元。

三、项目在建设和运营中须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和以下要求:

1、加强废水的污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区排水系统。项目产品1和产品3产生的压滤废水经过沉淀池沉淀后直接回用；产品2产生的压滤废水和设备冲洗废水加酸中和、沉淀后，和生活污水、车间冲洗废水一并排入市政污水管网，进入上实环境(枣庄山亭)污水处理有限公司深度处理。项目废水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准及上实环境(枣庄山亭)污水处理有限公司废水接管标准。
2、加强废气的污染防治。投料粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放(DA001)外排；闪蒸干燥含尘废气和热风炉燃烧废气经密闭管道+四级旋风除尘器+布袋除尘器处理后经15m排气筒(DA002、DA003、DA004)外排；导热油炉安装低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒(DA005)排放；包装含尘废气与搅拌研磨工序物料气流输送气体经罩负压收集进入布袋收尘器收集产品后，3条产品生产线尾气分别经15m排气筒(DA006、DA007、DA008)外排。有组织废气颗粒物排放浓度须执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求；导热油炉燃烧废气须执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)重点控制区标准；热风炉燃烧废气须执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)重点控制区标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2019)相关标准。

严格落实报告表提出的无组织排放措施。各工序均位于密闭车间内，闪蒸干燥工序须在密闭设备进行。通过加强管理，增加收集效率、减少跑冒滴漏等措施，降低原料储存区和生产车间无组织废气排放。无组织废气颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

3、加强固废污染防治。严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，做到减量化、资源化、无害化。生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运。废弃包装袋由相关物资回收部门回收。酸吨桶由物料供应商回收后重复使用。废布袋收集后外售至具备综合利用或处置能力的单位处置。收尘、废水沉降底渣、冷凝液渣全部作为原料回用于生产。器皿清洗废水、检测废液、废导热油、废机油及废机油桶、破损的酸废吨桶、废编织袋（片碱、纯碱）均属于危险废物，在危废暂存间内暂存后，委托有资质单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)防雨防渗相关要求；危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。

4、加强噪声污染防治。对生产设备等主要噪声源须选用低噪声的设备，通过采取车间隔声、基础减震、距离衰减、合理布局等降噪措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行污染防控，污水中和池、沉淀池、化粪池、污水管网、酸碱物料储存区、危废间、事故应急池等重点防渗处理，厂区内新建一个120m3事故应急池。
6、健全环境管理制度。按照国家和地方有关规定，规范废气治理设施标志牌，标示治理工艺流程图。落实环境影响报告表提出的环境管理要求及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。
7、强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案并备案，定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止造成环境污染。环保治理设施运营须符合安全生产、事故防范的相关规定。

8、存档原材料及废料等材料购置、使用、库存等台账及成分说明，确保与环评文件一致。若使用原料发生变化，应确保排放污染物种类不得发生重大变化，否则应重新报批环评文件。

9、环保设施和项目建设前，应开展安全设施设计和风险评估等相关工作，施工、运行、维护、检修、技改、拆除过程中要认真履行安全生产责任，严格落实安全生产要求，定期开展安全风险隐患排查治理。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。项目建成运行后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量指标不得超过0.552t/a、0.333t/a、1.159t/a。COD 1.103t/a（纳管量）、0.518t/a（控制量）和氨氮0.028t/a（纳管量）、0.026t/a（控制量）总量指标从上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司总量指标中解决。项目取得全部总量指标后，方可进行排污许可证申领等工作。
五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

六、由区生态环境保护综合执法大队负责该项目的“三同时”监督检查工作。

七、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条和《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，建设项目环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，本批复文件自动作废，并追究相关单位和人员的责任。
以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须按规定程序申领排污许可证，并完成建设项目竣工环境保护验收后，方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。
枣庄市生态环境局山亭分局    
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