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枣庄市生态环境局山亭分局
关于山东鸿鑫融创半导体有限公司高性能

特种陶瓷材料产业项目生态环境影响报告表的批复

山东鸿鑫融创半导体有限公司：

你公司山东鸿鑫融创半导体有限公司高性能特种陶瓷材料产业项目环境影响评价文件等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

根据你公司委托枣庄市宇辰环保咨询有限公司编制的《山东鸿鑫融创半导体有限公司高性能特种陶瓷材料产业项目生态环境影响报告表》等相关材料，该项目为新建项目，位于山亭区经济开发区泰和路西侧。项目分二期建设，本次环评仅对一期工程进行评价。主要建设内容：利用现有场地建设特容种陶瓷材料生产线3条，外购硅基原料，购置锤式破碎机、摆式粉碎分级机、巨子气流分级机、湿法整形机、高强磁选机、闪蒸机等生产设备，配套建设环保及公辅设施。项目建成后产能为3000吨/年。总投资100000万元，其中环保投资200万元。

在贯彻执行国家和省、市关于生态环境保护的法律法规、方针政策和标准，全面落实提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到有效减缓和控制。我局原则同意生态环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、选址和拟采取的生态环境保护措施。
二、项目建设及运行中，应重点做好以下工作：

1、加强废水的污染防治。按照“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水系统，进一步优化废水回用环节和排放去向。酸洗及酸洗后第1遍水洗产生的酸液排入酸回收池，循环使用，定期补充浓硫酸；酸洗后第3遍水洗产生的废水、碱洗后第2、3遍水洗产生的废水排入回用水池直接回用；离心及压滤废水直接回用至溢流分级用水；软水制备废水回用于酸洗、碱洗后的水洗用水。酸洗后第2遍水洗产生的废水、碱洗及碱洗后第1遍水洗产生的废水、纯水置换废水、废气喷淋塔废水排入厂区污水处理站经中和+混凝+沉淀工艺处理，上述生产废水与经化粪池处理的生活污水经市政管网排入上实环境(枣庄山亭)污水处理有限公司处理。废水排放须执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准及上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司废水接管标准。
2、加强废气的污染防治。破碎、摆式粉碎分级、气流分级、均化废气经密闭管道连接到设备自带布袋除尘器处理，闪蒸干燥废气经旋风收尘+布袋除尘+低氮燃烧处理，超声波筛分废气经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，上述废气处理后和盘式干燥天然气燃烧废气（低氮燃烧）合并通过1根15m高排气筒（DA001）排放，其中有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB372376-2019)表1重点控制区限值。酸洗废气经集气罩收集采用碱液喷淋装置处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，硫酸雾排放浓度及速率须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。

严格落实报告表提出的无组织排放措施。通过加强管理，采取车间封闭，减少跑冒滴漏等措施，减少废气无组织排放。厂界外无组织颗粒物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

加强固废污染防治。按照“减量化、资源化、无害化”原则，严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。一般固废中破碎碎料、废包装物、废布袋、浮选除碳工序废渣及磁选铁屑集中收集后外售处理；除尘器收尘回用生产；废反渗透膜由厂家回收；污泥委托有资质单位处理。废片碱包装袋、废机油、废油桶、废含油抹布等危险废物暂存于厂区危废暂存间，委托有资质单位处置。一般工业固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)防雨防渗相关要求；危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。

4、加强噪声污染防治。本项目生产过程中的噪声源主要为设备噪声，通过选用低噪声的设备，车间隔声、基础减震、距离衰减、合理布局、绿化降噪等降噪措施，噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
5、严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行污染防控，采取严格的防渗措施，切断项目对地下水可能的污染途径。厂区内污水处理站、化粪池、污水管网、洗料池、硫酸罐区、危废间、事故应急池等根据重点防渗处理，厂区内新建1座50m3事故水池。

6、健全环境管理制度。按照国家和地方有关规定，规范治理设施标志牌，标示治理工艺流程图。各废气排气筒、废水总排口配套永久性采样平台；落实生态环境影响报告表提出的环境管理要求及监测计划。环保设备安装“分表计电”智能控制系统，并与生态环境部门联网。
7、强化环境风险防范和应急措施。制定突发环境事件应急预案备案并定期演练，配备必要的事故防范应急设施、设备，切实加强事故应急处理及防范能力。严格落实非正常工况下污染防治措施，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止造成环境污染。环保治理设施运营须符合安全生产、事故防范的相关规定。

8、环保设施和项目建设前，应开展安全设施设计和风险评估等相关工作，施工、运行、维护、检修、技改、拆除过程中要认真履行安全生产责任，严格落实安全生产要求，定期开展安全风险隐患排查治理。

9、严格落实污染物排放总量控制措施。项目建成运行后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量指标不得超过0.396t/a、0.02t/a、0.07t/a；COD 0.359t/a（纳管量）、0.239t/a（控制量）和氨氮0.034t/a（纳管量）、0.024t/a（控制量）从上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司总量指标中解决。项目取得全部总量指标后，方可进行排污许可证申领等工作。
10、持续做好公众参与工作。按照信息公开有关要求，建立完善的信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序变更排污许可证并进行竣工环境保护验收。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，须按照有关法律法规重新报批建设项目生态环境影响评价文件。自生态环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将生态环境影响报告表报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由区生态环境保护综合执法大队负责该项目的“三同时”监督检查工作。

六、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可,行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局山亭分局   
2026年9月7日       
主题词：生态环境影响评价  报告表  批复

	抄送：山亭区应急管理局


枣庄市生态环境局山亭分局          2026年9月7日印发


